河南省化工研究所有限责任公司

实验室改造工程项目

招标文件

招标单位：河南省化工研究所有限责任公司

日 期：2021年12月17日

一、投标人须知

**1、工程说明**

① 建设单位：河南省化工研究所有限责任公司

② 建设地点：新乡市原阳县丹江路与秦岭路交叉口北100米

③ 项目名称：河南省化工研究所有限责任公司实验室改造工程

④ 招标内容：河南省化工研究所有限责任公司实验室改造，包括实验室改造，施工区域各种材料及设备等的采购、运输及安装，实验室家具提供及安装服务等。

⑤ 质量标准：满足实验室对温度及通风设施的要求，满足实验室废气排放处理要求，工程质量达到国家施工验收规范合格标准，质保期三年。

**2、资金来源**：自筹

**3、投标人应具备的条件**

① 注册资金：人民币伍佰万元(含伍佰万元)以上，具有独立法人资格的单位。

② 资质等级：投标人须具有国家建筑管理部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。

③ 非单位法人参与投标的，代理人需提供加盖投标单位法人印鉴和单位公章的“法人授权委托书”原件，复印件无效。

二、施工内容和技术要求

1、河南省化工研究所有限责任公司实验室改造，包括实验室改造，施工区域各种材料及设备等的采购、运输及安装，实验室家具提供及安装服务等；

2、施工现场垃圾清运。

三、商务条款

**1、投标报价：**投标人按招标人提供清单进行报价；

**2、预算金额：**人民币壹拾肆万叁仟元整（¥143000.00）。

注：投标报价如超过采购预算金额的则为无效报价。

本工程采用综合单价计价（包括：全部工作内容，全部费用，含直接费、间接费、利润、税金、规费及风险因素等)，投标人可根据河南省现行计价标准及企业具体情况，结合市场行情在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。一次性报价，过程中不存在变更或签证。中标方不得再以任何理由收取其它任何费用。

**3、投标承诺：**投标人须对该招标项目工期、施工质量、保修期等作出实质性承诺。

**4、付款方式：**签订合同后3天内支付30%预付款；工程施工完毕并验收合格、发票到位后，支付剩余70%的工程款，施工方应提供5%工程质量保证金，保修期1年，保修期届满若无质量问题，一次性退还质量保证金。

四、投标文件

1、投标文件封面

2、投标函

3、已标价工程量清单(加盖公章)

4、法人授权委托书原件(需加盖法人印鉴、单位公章)

5、营业执照(复印件加盖公章)

6、资质证书(复印件加盖公章)

7、开户行许可证(复印件加盖公章)

8、经办人、联系人身份证复印件（加盖公章）、联系电话

五、评标、推荐中标候选人

**1、评标原则、**

评审专家组对投标方进行评估分析、答疑，供需双方磋商，投标商给出二次报价即为最终报价，同等质量最低价确定为中标单位。

**2、评审**

⑴评审小组

评审专家组由招标采购领导小组和所外技术专家组成。

⑵评审程序

①由评审专家组检查响应文件的密封情况。

②不公开宣布各供应商报价文件中报价，以确保公平竞争。报价文件要求为密封报送，不接受传真或电话报价。报价文件提交后，供应商不得对报价文件进行修改。

③由评审专家组对密封情况完好的响应文件进行初步审查。

④评审专家组确认技术等方面完全符合要求的投标人。

⑤评审专家组对投标方进行评估分析、答疑，供需双方磋商，投标商给出二次报价，该报价即为最终报价，不可更改。

⑥评审专家组按符合采购要求、质量和服务相同等条件，评审后确定中标人，下发中标通知书。

六、中标通知及合同授予

**1、中标通知**

⑴确定出中标人后，招标人将以书面形式通知中标的投标人。

⑵中标通知书将成为合同的组成部分。

**2、合同授予**

招标人将把合同授予其投标文件实质上响应招标文件要求且由评审组依法推荐的投标人。中标人不得擅自更换投标所报项目经理、不得弄虚作假、冒名顶替，否则一经发现，招标人有权废除。

**3、合同协议书的签署**

中标人接到中标通知书后3日内或按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或其授权代表与招标人最后商定和签署合同。招标文件、投标文件及中标人承诺等均作为合同不可分割的组成部分。

七、工程量清单

工程量清单

**一、招标内容：**河南省化工研究所有限责任公司实验室改造工程

**二、建设地点：**新乡市原阳县丹江路与秦岭路交叉口北100米

| 工程量清单名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验台 | 1800\*750\*800 | 2 | 台 | 主框架、横梁38.5\*58.5\*1.2厚钢管。下托料20\*40\*1.2mm厚钢管，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。下托件10mm大不锈钢螺杆。地脚12mm大不锈钢螺杆底部工程塑料，防水，防腐蚀，承重性好；柜体板材采用E1级18mm三聚氰胺饰面板，进口热熔胶加上海兄奕PVC封边条封边。五金件采用三合一连接件连接，轨道、铰链采用DTC品牌，门拉手采用铝合金U型拉手及一字拉手。12.7贴膜实芯理化板台面，贴边装20mm宽的边条，使台面扣在钢架上。 |
|
| 试验台 | 1200\*750\*800 | 8 | 台 |
| 试验台电脑桌 | 1600\*750\*800 | 4 | 台 |
| 试验台 | 1200\*800\*500 | 1 | 台 |
| 试验台 | 1200\*800\*800 | 1 | 台 |
| 实验室圆凳 |  | 5 | 个 |  |
| 实验座靠背椅 |  | 4 | 个 |  |
| 气瓶柜 |  | 1 | 个 | 双气瓶柜 |
| 万向抽气罩 | PP | 6 | 套 | 含风机含管道 |
| 净化板隔断 | 岩棉、50mm厚、含10%废料 | 50 | 平方米 | 净化保温彩钢板内保温材料为岩棉，岩棉容重≥120kg/m3,钢板基板厚度δ≥0.5mm（不含漆面），出厂时贴塑料膜保护处理，接口缝隙小于 1mm。岩棉彩钢板满足保温、隔热、防潮、防火的要求，防火等级不得小于A级。净化保温彩钢板要光洁、平整、不起灰、不落尘、耐腐蚀、耐冲击、易清洗。彩钢板颜色与地板和天花板协调、美观、整齐，缝隙均匀。保温彩钢墙体阳角处采用铝型材直角收边，地面与墙面接缝采用圆弧收边。彩钢板表面平整，无污染、折裂、划伤，对插口平直，上下均匀一致，无翻翘现象然后进行安装。 |
| 净化板吊顶 | 岩棉、50mm厚、含10%废料 | 60 | 平方米 |  |
| 铝型材 | 喷涂 | 110 | 平方米 |  |
| 净化板安装 |  | 110 | 平方米 |  |
| 电路安装 |  | 60 | 平方米 |  |
| 成品钢制门 | 成品 | 10 | 平方米 |  |
| 成品视窗 | 双层玻璃中空 | 7.2 | 平方米 |  |
| LED灯 | 48W | 10 | 盏 | 国标 |
| 电线 | BV6mm² | 5 | 盘 | 国标 |
| 电线 | BV4mm² | 5 | 盘 | 国标 |
| 其它电料 | 国标 | 1 | 项 | 国标 |
| PVC地板 | 进口LG | 60 | 平米 |  |
| 中央空调 | 一拖五、美的6匹 | 1 | 台 | 预留一个出风口，含辅材、含安装 |
| 原有门洞拆除及恢复 |  | 1 | 项 | 含垃圾清运 |
| 建新门洞、1米防盗门 |  | 1 | 项 | 含垃圾清运 |

附件1

**河南省化工研究所有限责任公司**

**实验室改造工程**

报

价

表

**项目名称：**

**法定代表人（盖章）：**

**投标单位（盖章）：**

**投标日期： 年 月 日**

**法人代表人授权书**

本授权书声明： 注册于 ； 系法人代表本公司授权 为本公司的合法代理人，就招标项目的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书与 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人盖章：

被授权人签字：

联系电话：

单位名称（公章）：

地址：

**投标报价汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | |
| 投标报价 | （大写） | | （小写） 元 |
| 投标工期  （日历天） | 天 | | |
| 计划开工日期 | 年 月 日 | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 投标质量 | 合格 | | |
| 优惠承诺内容 |  | | |

投标单位（盖章）：

法人代表或授权代表人（签字）：

日期： 年 月 日